|  |
| --- |
| void setup() { |
|  | pinMode(13,INPUT); |
|  | pinMode(7,OUTPUT); |
|  | } |
|  | void loop() { |
|  | if(digitalRead(13)==HIGH) |
|  | { |
|  | digitalWrite(7,HIGH); |
|  | delay(100); |
|  | digitalWrite(7,LOW); |
|  | delay(100); |
|  | } |
|  | else |
|  | { |
|  | digitalWrite(7,LOW); |
|  | } |
|  | } |