|  |
| --- |
| void setup() { |
|  | pinMode(10,INPUT); |
|  | pinMode(13,OUTPUT); |
|  | } |
|  | void loop() { |
|  | if(digitalRead(10)==HIGH) |
|  | { |
|  | digitalWrite(13,HIGH); |
|  | delay(300); |
|  | digitalWrite(13,LOW); |
|  | delay(300); |
|  | } |
|  | if(digitalRead(10) == LOW) |
|  | { |
|  | digitalWrite(13,HIGH); |
|  | delay(1000); |
|  | digitalWrite(13,LOW); |
|  | delay(1000); |
|  | } |
|  | } |